Praxis	

	

Beladungsmuster für das Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG)

Beladung: Alle Medizinprodukte, Ausrüstungen und Materialien, die zeitgleich in ein RDG eingebracht werden, mit dem Ziel einen Reinigungs- und Desinfektionsprozess reproduzierbar erfolgreich zu durchlaufen.

Was ist bei der Beladung eines RDG beispielhaft zu beachten?
•	Bringen Sie nur Medizinprodukte in das RDG ein, die vom Hersteller für die maschinelle Aufbereitung in einem RDG vorgesehen sind und beachten Sie dessen Aufbereitungsangaben.
•	Angaben des RDG-Herstellers zur Beladung (Gebrauchsanweisung).
•	Einsatz von normkonformen und validierbaren Beladungssystemen (z.B. Ständer, Adapter, Siebe, Körbe, Halterungen).
•	RDG darf nicht zu voll beladen werden, um „Spül-/Sprühschatten“ zu vermeiden.
•	Spül-/Sprüharme dürfen aufgrund der Beladung nicht blockiert werden.
•	Medizinprodukte sind in das RDG grundsätzlich so einzubringen, dass alle Flächen von der Spülflotte sicher umspült werden können.
•	Medizinprodukte vor dem Einbringen in das RDG ggf. zerlegen (Hersteller-Aufbereitungs-angaben).
•	Medizinprodukte vorsichtig in das RDG einbringen um das Verletzungsrisiko durch scharfe und spitze Medizinprodukte zu minimieren.

Hieraus ergibt sich die folgende praxisindividualisierte und betreiberspezifische 
Beladung für das eingesetzte Reinigungs- und Desinfektionsgerät (Referenzbeladung für die Prozessvalidierung):

Name des RDG-Herstellers:		
Gerätebezeichnung:		
Programm-Name:		
Nr. des Beladungsmusters:		
Name des Beladungsmusters:		

Beladungsmuster (z.B. Oberkorb):

Hier wird ein Foto des Beladungsmusters z.B. des RDG-Oberkorbs eingefügt!

Beladungsmuster (z.B. Unterkorb, Wagen):

Hier wird ein Foto des Beladungsmusters z.B. des RDG-Unterkorbs oder des Wagens eingefügt!

	Mitarbeiter/in		Mitarbeiter/in		Praxisinhaber/in			
Erstellt von:	     	Aktualisiert von:	     	Freigegeben von:	     	Versions-Nr.:	     	
Datum:	     	Datum:	     	Datum: